Technik: Unicast

IP-Scan wird bei Start ausgeführt, Später aktive Clients senden eine Grußnachricht wenn sie den vorher bestehenden Client endtecken.

Benötigt werden:

IP-Scan

Network-Ping tool

Text-over-Network

GUI

Use-Case

OSD

AD/PAP